**Getrokken draaibare uitloop**

Bovenuitloop

H.230 L.300

Referentie: **963300245F**

 Beschrijving voor bestektekst

Getrokken draaibare bovenuitloop Ø22 in verchroomd messing met geïntegreerde straalbreker.

Uitloop H.230 L.300 met moer 3/4".

Gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Voor mengkranen en Grootkeukenmengkranen.