**Getrokken draaibare uitloop**

bovenuitloop

H.105 L.150

Referentie: **963150125F**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare getrokken bovenuitloop Ø22 in verchroomd messing.

Uitloop met straalbreker 3 l/min met regelbaar debiet.

Uitloop H.105 L150 met moer 3/4".

Voor wastafelmengkraan.