**Getrokken draaibare uitloop**

Bovenuitloop

H.100 L.150

Referentie: **963150923F**

Beschrijving voor bestektekst

Getrokken draaibare bovenuitloop Ø22 in verchroomd messing met BIOSAFE uitgang.

Uitloop H.100 L.150 met moer 3/4".

Voor wastafelmengkraan H9726 en 2506T1/25061T1.