**Getrokken draaibare uitloop**

Onderuitloop

H.105 L.200

Referentie: **943200100M**

Beschrijving voor bestektekst

Getrokken draaibare onderuitloop Ø22 in verchroomd messing.

Draaibare uitloop L.200 met stervormige straalbreker in messing.

Gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Voor spoeltafelmengkranen muurmodel, model 2519.