**Thermostatisch binnenwerk voor wastafel**

SECURITHERM thermostatisch binnenwerk

Voor modellen H9600/H9605

Referentie: **N960**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch binnenwerk voor wastafelkranen en spoelkranen.

SECURITHERM binnenwerk voor modellen H9600/H9605, voor sequentiële thermostatische mengkraan met uittrekbare sproeier H9612/H9613 en voor modellen H9620/H9625.

Vervangt binnenwerk N96L.