**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC wastafel of douche

Op netspanning, 230/12V

Referentie: **495445BC**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Elektronische module voor TEMPOMATIC wastafel- of douche kranen.

Met periodieke spoelfunctie.

Werking met stroomtoevoer op netspanning 230/12V.

Dimensions : 110 x 75 x 41 mm.