**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC wastafel

Op batterijen

Referentie: **495446BC**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing IP65.

Elektronische module voor TEMPOMATIC wastafelkranen.

Met periodieke spoelfunctie.

Werking met stroomtoevoer via 6 V batterijen.

Afmetingen: 110 x 75 x 41 mm.