**TEMPOMIX zelfsluitende wastafelmengkraan**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Voor paneel van 8 tot 16 mm

Referentie: **790975**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende wastafelmengkraan voor installatie in opbouw:

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Voor paneel van 8 tot 16 mm.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Massief messing verchroomd.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

30 jaar garantie.