**BIOCLIP SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan**

Demonteerbare thermostatische sequentiële mengkraan H.160 L.140

Zonder stopkraan, BELGAQUA

Referentie: **H96251BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.

Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

BIOCLIP: eenvoudig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 L.140, uitgerust met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet- en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C, met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Sequentiële mengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.