**TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling AB**

Toiletkraan met directe spoeling, anti-blokkeerveiligheid

Technische ruimte, tot 200 mm

Referentie: **763256**

 Beschrijving voor bestektekst

Systeem met directe spoeling zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.

Voor wand ≤ 200 mm.

Soepele bediening.

Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Stopkraan en debiet/volume regeling, bedieningsmodule en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk via de technische ruimte.

Drukknop in verchroomd metaal.

Schokbestendig mechanisme.

Aansluiting in lijn M3/4".

Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II.

Inkortbare draadstang.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.