**TEMPOMATIC elektronische wastafelkraan**

Op netspanning

Paneel, zonder uitloop

Referentie: **447100**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan voor paneel:

Stroomtoevoer op netspanning met elektroventiel 3/8".

Transformator 230/12 V.

Individuele elektronische sturing IP65.

Vooraf ingesteld debiet op 3 l/min bij 3 bar.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Regelbaar detectieafstand.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Bevestiging op paneel van 1 tot 12 mm dik.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.