**Binnenwerk met rubberen dichting 1/2 draai**

Met greep op koud water

Referentie: **P296AA85**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige kop 1/2 draai voor mengkranen voor Professionele Keukens 5603, 5610 en 5612.

Binnenwerk met rubberen dichting met greep op koud water.