**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC toilet en urinoirs

MM 1" - 12 V

Referentie: **461035**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel.

Voor TEMPOMATIC WC en urinoir (behalve ref 463326).

Aansluiting MM 1".

Werking met stroomtoevoer 12 V.

Afmetingen: 108 x 107 mm.