**Hygiënisch handwasbakje met hoge spatwand**

RVS 304 mat gepolijst

Met 2 kraangaten Ø 22 asafstand 150

Referentie: **188200**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel voor ziekenhuis, hangend met spatwand van 450 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en medische kantoren.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm.

Met 2 kraangaten Ø 22 asafstand 150.

Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging.

Diepe kom om het risico op spatten te beperken en om de handen comfortabel te wassen.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 10,2 kg.

30 jaar garantie.