**Hygiënisch handwasbakje met hoge spatwand**

RVS 304 mat gepolijst

Met 2 kraangaten Ø 22 en Ø 30

Referentie: **188300**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafel voor ziekenhuis, hangend met spatwand van 450 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en medische kantoren.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm.

Met 2 verticaal geplaatste kraangaten Ø 22 en Ø 30 voor elektronisch detectie-oog.

Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging.

Diepe kom om het risico op spatten te beperken en om de handen comfortabel te wassen.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 10,2 kg.

30 jaar garantie.