**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOMIX wastafel

Zelfsluiting na ~7 sec

Referentie: **743795**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOMIX wastafelkranen.

Voor referenties 795000 en 795100 oud design.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.