**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOMIX wastafel

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743791**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOMIX wastafelkranen.

Voor referenties 795000 en 795100 nieuw design.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.