**Platte draaibare uitloop**

Onderuitloop

H.45 L.200

Referentie: **943200**

Beschrijving voor bestektekst

Platte draaibare onderuitloop Ø22 in verchroomd messing.

Uitloop H.45 L.200 met geïntegreerde straalbreker en moer 3/4".

Gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Voor spoeltafelmengkraan muumodel, modellen 2436 en 2445.