**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOMIX wastafel

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743798**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOMIX wastafelkranen.

Voor TEMPOMIX wastafelkranen met installatie in een technische ruimte type 795209 oud design.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.