**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOSTOP wastafel

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743005**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP wastafelkranen.

Oude versie.

Met drukknop.

Zelfsluiting na ~7 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.