**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOFLUX toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743761**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOFLUX toiletkranen.

Met soepele drukknop.

Voor zichtbare toiletkraan 3/4".

Zelfsluiting na ~7 s.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.