**Binnenwerk voor toilet**

Voor TEMPOFLUX

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743762**

Beschrijving voor bestektekst

Binnenwerk TEMPOFLUX toilet:

Met soepele drukknop.

Voor ingebouwde toiletkraan 3/4".

Zelfsluiting na ~7 s.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.