**TEMPOMIX 3 AB zelfsluitende mengkraan**

Soepele bediening, stopkraantjes, anti-blokkeerveiligheid

Eéngreepsbediening

Referentie: **794000AB**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in verchroomd metaal.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Antiblokkeerveiligheid (AB): het water loopt enkel als de drukknop losgelaten wordt.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.