**Spiegelkast met 4 functies**

Spiegel, elektronische kraan, zeepverdeler en handdoekverdeler

Mat zwart melamine en RVS 304 - 600 mm

Referentie: **510205**

Beschrijving voor bestektekst

Spiegelkast met 4 functies: spiegel, elektronische kraan en zeepverdeler, handdoekverdeler.

Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: elektronische kraan en zeepverdeler.

Snelle en eenvoudige installatie:

- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz.

- Aansluiting langs boven of via de binnenkant van de spiegelkast.

- Aansluiting water M3/8".

- Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

- Regelbare scharnieren.

Module met 4 functies:

Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen.

Elektronische zeepverdeler:

- Besparende doseerpomp

- Reservoir met grote inhoud: 5 liter.

- Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit:

3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Elektronische wastafelkraan \*:

- Antistagnatie elektroventiel.

- Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

- Kalkwerende straalbreker.

- Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

- Stopkraan.

- Oriënteerbare sensor (±10°) in geval van autodetectie.

Handdoekverdeler :

- Verdeelsysteem per eenheid.

- Afmetingen: 120 x 275 x 360 mm.

- Inhoud: 500 eenheden.

Verlichting van de wastafel door LED strips.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Opbergplank geïntegreerd.

Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd.

Afmetingen: 600 x 223 x 1.000 mm.

Gewicht: 28 kg.

Spiegelkast met 30 jaar garantie.

CE.

\* Voorzie een PREMIX mengautomaat.