**BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad**

Zeepverdeler voor vloeibare zeep of schuimzeep

Op netspanning, RVS 304 mat, aansluitslang 1,2 m

Referentie: **512121S**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler op blad.

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimzeep.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in mat RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel.

Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Totlale lengte van de uitloop: 105 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd).

30 jaar garantie.

CE.