**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPLOFLUX 2 toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743622**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOFLUX 2 toiletkranen.

Voor toiletkranen voor inbouw of met een voorwandsysteem.

Inbouw 10-35 mm.

Regelbaar debiet.

Zelfsluiting na ~7 s.