**BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan**

Op netspanning, Installatie met technische ruimte 190 mm, L.140

Uitloop met gladde binnenkant, verchroomd

Referentie: **381110**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan in chroom voor installatie met technische ruimte:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende perlator.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Muurkraan in RVS.

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Handmatige instelling van een periodieke spoeling en een uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.