**BIOFIL uitloopfilter 2 maanden**

Steriel

Referentie: **20040**

Beschrijving voor bestektekst

Demonteerbare BIOCLIP uitloop, antilegionella en antibacterieel voor specifiek gebruik.

Wordt geïnstalleerd in de plaats van de demonteerbare BIOCLIP uitloop (zonder gereedschap of zonder afsluiten van het water).

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 6000 liter.

Filterdebiet: 6 l/min bij 3 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.

Geschikt en bestand tegen het uitvoeren van thermische en chemische spoelingen.

Steriele filter.

Gewicht : 40 g.

Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10.

Verpakt per 10 in een doos.