**Sequentieel thermostatisch binnenwerk**

SECURITHERM thermostatisch binnenwerk

Voor assortiment H961x

Referentie: **N961**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch binnenwerk voor sequentiële mengkranen, muurmodel.

SECURITHERM binnenwerk voor model H9610/H9611.