**Thermostatisch binnenwerk voor douchemengkranen**

SECURITHERM sequentieel thermostatisch binnenwerk

Pour mitigeurs H9631/H9633

Referentie: **N962**

 Beschrijving voor bestektekst

Sequentieel thermostatisch binnenwerk voor thermostatische douchemengkranen inbouw.

SECURITHERM binnenwerk voor mengkranen H9631/H9633.