**Getrokken draaibare uitloop**

Bovenuitloop

H.235 L.300

Referentie: **963300245G**

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare getrokken bovenuitloop Ø22 in verchroomd messing met stervormige messing straalbreker.

Uitloop H.235 L.300 met moer 3/4".

Gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Voor mengkranen en Grootkeukenmengkranen: refs. 5603, 5610 en 5612.