**Be-Line® douchekruk**

Witte zitting

Structuur in RVS 304

Referentie: **511418W**

 Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® douchekruk.

Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit.

Breed model met ergonomische handgrepen.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Volle witte zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Antislip oppervlak.

Goed bestand tegen Betadine®.

Structuur in RVS 304 Ø 18 x 2 mm.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Afmetingen: 360 x 540 x 480 mm.

Zithoogte: 480 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Poten met witte beschermingskapjes in kunststof.

Douchekruk met 30 jaar garantie.