**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSTOP en TEMPOMIX 2 met hendel of in TC

Zelfsluiting na ~15 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: **743215**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP en TEMPOMIX 2 met hendel of in TC

Zelfsluiting na ~15 s.

Antiblokkeerveiligheid AB.