**Spiegelkast met 3 functies**

Spiegel, handendroger, elektronische zeepverdeler

Mat zwart melamine en RVS 304 - 800 mm

Referentie: **510208**

 Beschrijving voor bestektekst

Spiegelkast met 3 functies: spiegel, elektronische zeepverdeler en elektronische handendroger.

Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Snelle en eenvoudige installatie:

- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz.

- Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

- Regelbare scharnieren.

Module met 3 functies:

Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen.

Elektronische zeepverdeler:

- Besparende doseerpomp

- Reservoir met grote inhoud: 5 liter.

- Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Handendroger met dubbele luchtstraal:

- Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.

- Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s.

- Beperkt energieverbruik: 704 W.

- Geluidsniveau: 74 dBA.

- Klasse I, IP23.

- 3 jaar garantie.

Verlichting van de wastafel door LED strips.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Opbergplank geïntegreerd.

Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd.

Afmetingen: 800 x 223 x 1.000 mm.

Gewicht: 43 kg.

Spiegelkast met 30 jaar garantie.

CE.