**Elektronische zeepverdeler voor installatie achter spiegel**

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimzeep of hydroalcoholische gel

Achter spiegel te plaatsen, netspanning, bidon 5L

Referentie: **510203SD**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler te plaatsen achter een spiegel of kast.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Eenvoudige installatie: in een meubel te plaatsen. Bevestiging van de houder langs de achterkant en zijkanten.

Zeepverdeler in RVS 304, dikte 1,2 mm.

Stroomtoevoer op netspanning met transformator 100-240 V / 6 V 50-60 Hz.

Geleverd met een pictogram sticker om de plaats van de zeepdispenser op de spiegel/het meubel aan te geven.

Besparende doseerpomp.

Zeepreservoir met grote inhoud: 5 liter.

Geschikt voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3 000 mPa.s. of schuimzeep.

Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Afmetingen: 230 x 177 x 376 mm.

Gewicht: 1,6 kg.

30 jaar garantie.

CE markering.