**Module met 3 functies voor installatie achter spiegel**

Handendroger, zeepverdeler en elektronische kraan

Te plaatsen achter een spiegel-kast, netspanning

Referentie: **510203I**

 Beschrijving voor bestektekst

Module met 3 functies: zeepverdeler en elektronische kraan en handendroger.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler, kraan en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Snel en eenvoudig te plaatsen:

- In een meubel te plaatsen. Bevestiging van de houder langs de achterkant en zijkanten. Houder in RVS 304 met dikte van 1,2 mm.

- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: stroomtoevoer via netspanning 230 V / 50-60 Hz.

- Aansluiting water M3/8".

- Geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

Module met 3 functies:

Elektronische zeepverdeler:

 - Besparende doseerpomp

 - Reservoir met grote inhoud: 5 liter.

 - Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Elektronische wastafelkraan \*:

 - Antistagnatie elektroventiel.

 - Debiet ingesteld op 3 l/min, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

 - Kalkwerende straalbreker.

 - Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

 - Stopkraan.

 - Oriënteerbare sensor (±10°) in geval van autodetectie.

Handendroger met dubbele luchtstraal:

 - Ultrasnelle droogtijd.

 - Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s.

 - Beperkt energieverbruik: 704 W.

 - Geluidsniveau: 74 dBA.

 - Klasse I, IP23.

 - 3 jaar garantie.

Geleverd met pictogram stickers om de plaats van de verschillende functies: zeep, water, lucht op de spiegel/het meubel aan te geven.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Afmetingen: 561 x 183 x 381mm.

Gewicht: 6,1 kg.

30 jaar garantie.

CE markering.

\* PREMIX mengautomaat voorzien.