**SPORTING 2 SECURITHERM zelfsluitend douchepaneel**

Thermostatisch, kalkwerende verstuiver

Ingebouwde watertoevoer, geanodiseerd aluminium

Referentie: **714735**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend en thermostatisch douchepaneel:

Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.

Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.

Soepele bediening.

Automatische mechanische leegloop bij elk gebruik.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Vandaalbestendige vaste douchekop met automatische debietregeling.

Filter en terugslagklep toegankelijk.

Geïntegreerde stopkraan.

Aansluiting M1/2".

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

SECURITHERM technologie:

Thermostatische mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.

Temperatuur in te stellen door de installateur.

Stabiele temperatuur, vooringesteld op 38°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.