**Zeepverdeler wandmodel**

Verdeler voor vloeibare zeep, voor installatie in technische ruimte

RVS 304 gepolijst

Referentie: **729170**

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler, muurmodel.

Model voor montage in technische ruimte (TC), door de muur tot 190 mm.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Lichaam en drukknop in RVS 304 gepolijst.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Voor reservoir op afstand (geleverd zonder reservoir), met soepele aansluitslang van 1,20 m.

Zeepverdeler wandmodel met 30 jaar garantie.