**TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler**

Verdeler voor vloeibare zeep, schuim of hydroalcoholische gel

Op netspanning, verchroomd RVS 304, met buis 1,2 m

Referentie: **512141P**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydroalcoholische gel.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in verchroomd RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Totale lengte van de uitloop: 112 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand.

Elektronische zeepverdeler met 30 jaar garantie.

CE.