**TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler**

Verdeler voor vloeibare zeep, schuim of hydroalcoholische gel

Op netspanning, verchroomd RVS 304, TC

Referentie: **512171P**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep.

Vandaalbestendig model voor montage in technische ruimte (TC) tot 110 mm.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in verchroomd rvs 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel of in technische ruimte.

Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Totale lengte van de uitloop: 135 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd).

Elektronische zeepverdeler met 30 jaar garantie.

CE.