**TEMPOSTOP 3 zelfsluitende wastafelkraan**

Wandmodel, 3/8"

Referentie: **703201**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafelkraan met drukknop, wandmodel:

Zelfsluitend ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 tot 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M3/8".

30 jaar garantie.