**Knop van TEMPOFLUX 2 dubbele bediening 3l/6l**

Voor TEMPOFLUX 2 WC dubbele bediening

Referentie: **762BUT3**

 Beschrijving voor bestektekst

Knop voor TEMPOFLUX 2 spoelsysteem zonder reservoir voor toilet, dubbele bediening 3l/6l.

Verborgen bevestiging.

Ø 64 mm.