**Inbouw aansluitstuk voor SPORTING 2 SECURITHERM**

Voor SPORTING 2 SECURITHERM 7op batterijen of zelfsluitend - set 1/2

Compact, boven- of onderaansluiting

Referentie: **714612**

Beschrijving voor bestektekst

Inbouw aansluitstuk, set 1/2:

Compact aansluitstuk voor SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel op batterijen of zelfsluitend.

Boven- of onderaansluiting.

Geleverd met voorgemonteerde afdichtingsdoppen om de druktest te vereenvoudigen.

Vereenvoudigde installatie van de bevestigingsplaat: het bajonetsysteem zorgt ervoor dat de onderdelen op hun plaats gehouden worden.

Bevestiging d.m.v. een schroef of profielverbindingstang.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur):

- Installatie op rails (met of zonder tussenringen): geschikt voor muren van 24 tot 68 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 48 mm).

- Installatie op volle muur: geschikt voor muren van 0 tot 68 mm.

Veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

Koppelingen M1/2".

30 jaar garantie.

Te bestellen met de SPORTING 2 SECURITHERM met ingebouwde watertoevoer en batterijen, referentie 714916.