**TEMPOSTOP MIX 4 zelfsluitende wastafelmengkraan**

Zonder stopkraan

Mengsleutel op de zijkant van de kraan

Referentie: **704910**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende wastafelmengkraan op blad:

Zelfsluitend ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar van 1,4 tot 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd.

Flexibels PEX F3/8", filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.

30 jaar garantie.