**CANAL collectieve wastafel wandmodel - L. 2.400 mm**

RVS 304 matgepolijst

Met 4 kraangaten Ø 22

Referentie: **121300**

 Beschrijving voor bestektekst

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 4 plaatsen - 2.400 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 0,8 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels.

Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen.

Het is mogelijk muurkranen of kranen op blad te installeren.

Afloop rechts.

Met 4 kraangaten Ø 22.

Geleverd met hygiënische afvoerplug M1"1/4 met holle rooster. Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 13 kg.

Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304 (ref. 100300).

30 jaar garantie.