**Inbouw aansluitstuk**

Op netspanning, Set 1/2

Referentie: **484012**

 Beschrijving voor bestektekst

Aansluitstuk, Set 1/2:

Voor TEMPOMATIC MIX 4 wandmodel, voor mural, directe aansluiting op de pijpleiding.

Geschikt voor toevoer via netspanning 230/6 V.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 0 tot 35 mm.

Veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.

Te bestellen met referentie 493500 of 493400.