**Inbouw aansluitstuk**

Toevoer via batterijen, Set 1/2

Referentie: **484612**

 Beschrijving voor bestektekst

Aansluitstuk, Set 1/2:

Voor TEMPOMATIC MIX 4 wandmodel, directe aansluiting op de pijpleiding.

Geschikt voor toevoer via batterijen CR123 lithium 6 V (meegeleverd).

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 0 tot 35 mm.

Veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.

Te bestellen met referentie 493506 of 493406.