**Antidiefstal bediening TC ≤ 200 mm**

Voor douche of wastafel, installatie in technische ruimte

Referentie: **749TC200**

 Beschrijving voor bestektekst

Antidiefstal bediening voor installatie in technische ruimte ≤ 200 mm in verchroomd metaal.

Anti-rotatiepen en contramoer.