**Elektronische module**

Voor TEMPOMATIC WC dubbele bediening

Binnenwerk en elektroventiel

Referentie: **461032Y**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische module: binnenwerk en elektroventiel.

Dubbele bediening.

Aansluiting: 1" 1/4

Afmetingen: Ø 4

Voor TEMPOMATIC WC dubbele bediening.