**TEMPOSTOP 3 zelfsluitende douchekraan**

Zelfsluitend

Voor opbouw, haaks, M1/2"

Referentie: **703580**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor opbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP 3 M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Installatie in opbouw.

Haaks model voor ingebouwde aansluiting.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Kraanlichaam in verchroomd messing.

Drukknop in verchroomd metaal.

30 jaar garantie.